**Техническое оснащение концертного зала Гатчинский Дом культуры**

**Звуковое оборудование, концертный зал:**

|  |  |
| --- | --- |
| Цифровой пульт YAMAHA TF -5 | 32 канала |
| Порталы Servodrive  (2 сабвуфера+8 сателитов) | Мощность 8кВТ |
| Мониторы JBL PRX612M (1-2 линия) | 4шт. по 800Вт |
| Мониторы JBL 515 | 2шт. по 650Вт |
| Мониторы арьерные Servodrive | 2 шт - по 1 кВт |
| Tascam ss-cdr-1 | 2шт. |
| Tascam MD-CD1 | 1шт. |
| Микрофоны Shure SLX2/SM58 | 8шт. |
| Shure WH30TQG + Shure SLX1 | 8шт. |
| Петличные микрофоны Shure WL183 | 4шт. |
| Микрофоны для духовых инструментов Shure WB98H/C | 3шт. |
| Стойка журавль | 8шт. |
| Шнур для э.гитар Shure WA 302 | 3шт. |
| Микрофон динамический Shure SM58 | 4шт. |
| Микрофон динамический инструм. Shure SM57 | 4шт. |
| Ушной монитор [T.Bone IEM 75](http://www.dj-store.ru/oborudovanie/zvukovaya_apparatura/sistemy_monitoringa/besprovodnye-sistemy-personalnogo-monitoringa/17433_tbone-iem-75.html) | 1шт. |
| Конференц-система (настольные микрофоны) | 8шт. |

**СВЕТ:**

Пульт: chamsys mq500+крыло

FOG: MLB 1500 (управление с радиопульта)

Hazer: MLB (Управление DMX)

1 софит:

- 4 Spot dts xr8

- 4 wash mx-indigo6000

- 4 ламповых PC

- led бары

2 софит:

- 2 Spot dts xr8

- 4 ламповых PC

- led бары

3 софит (контровой):

- 8 par64 короткий корпус (лампа)

- 4 сканера voyager 575

На сцене у задника на полу:

- 4 wash mx-indigo6000

- По бокам от экрана 6 приборов led spider (китай)

Прострелы:

- PC (лампа) 1000w

- 2 профиля

По 4-5 прибора с каждой стороны.

Выносы:

- 4 диодных пара (китай)

- 4 профиля (лампа)

- 4 par64 (лампа)

- 12 pc лампа

На сцене:

- Диммируемые розетки (лючки)

- Возможность подключения дополнительных приборов по DMX (лючки)

**Светодиодный экран, холл 1 этажа**

Размер: 3000х1800мм

Шаг пикселя: 3 мм

Реальное разрешение: 1024х624px

Контент используется 1920х1080px (разрешение смасштабировано софтом)

**Светодиодный экран, концертный зал**

Размер: 4480x2560 мм

Шаг пикселя: 4 мм

Соотношение сторон для видеоматериалов 16:9

Разрешение для видеоматериалов 1920х1080px

Поддерживаемые форматы:

Видео - mp4, mov

Изображения - jpg, png

Презентации - ppt, pptx

ВАЖНО!!!

- Презентации и другие материалы в формате PDF корректно вывести на экран невозможно.

- Переключение презентаций происходит в пультовой, пультовая находится на балконе. Возможно использования презентера (кликера) на сцене.

**Руководитель технического отдела: Кузённый Евгений Петрович**

**Электронная почта: gtndk-media@yandex.ru**